전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 조정 버튼을 사용하려면 어떻게 해야 합니까?

기본 탭에서 조정 버튼을 클릭하면 판독에 가장 적합한 설정이 자동으로 확인됩니다. 드롭다운 창(버튼의 오른쪽 끝을 클릭하여 열 수 있음)은 포커스 최적화, 밝기 최적화, 기호 도우미, 트리거 유형, 코드 트레이닝, 고급 트리거 설정 및 기타 조정 기능을 표시합니다.

참고: 조정 작업을 위해 필요한 최소 ROI 크기는 144x144 픽셀입니다.

드롭다운 창의 상단에 있는 옵션은 아래의 별도 질문에 설명되어 있습니다.

밝기 최적화를 클릭하여 장치에 권장된 밝기를 자동으로 설정하거나(아래의 수동 노출이 설정된 경우에만 사용할 수 있음), 버튼 옆의 링크를 클릭하여 응용 프로그램 세부 정보 스텝으로 탐색해 들어간 다음, 여기에서 광원 강도를 수동으로 설정하고 고급 설정을 확인할 수 있습니다.

자동 노출 옵션을 선택하면, 판독기가 이미지에서 최상의 노출 설정을 자동으로 결정합니다. 게인 요소 슬라이더(이미지 보기 영역 아래)는 대상의 픽셀 밝기를 나타냅니다.

수동 노출을 원할 경우 수동 노출 옵션을 선택한 다음 최대 노출 슬라이더를 왼쪽 또는 오른쪽으로 끌어서 카메라 노출에 대한 정밀 설정을 지정할 수 있습니다. 또는, 이미지 보기 영역 아래의 슬라이더를 사용할 수 있습니다. 최대 게인 요소 설정은 대상의 최대 픽셀 밝기 설정에 사용됩니다.

포커스 최적화를 클릭하여 장치에 권장된 포커스를 자동으로 설정하거나, 버튼 옆의 링크를 클릭하여 응용 프로그램 세부 정보 아래에서 적절한 창을 탐색한 다음, 여기에서 카메라 포커스를 수동으로 설정하고 고급 설정을 확인할 수 있습니다. 이미지 시야 아래의 슬라이더를 사용하여 포커스를 최적화할 수 있습니다(포커스 아이콘을 사용). 액체 렌즈를 사용하는 경우에만 표시됩니다.

코드 트레이닝을 클릭하여 코드를 트레이닝하거나(코드가 이미 트레이닝된 경우) 트레이닝을 취소하고, 또는 버튼 옆의 링크를 클릭하여 코드 세부 정보 응용 프로그램 스텝에서 고급 코드 트레이닝 설정으로 탐색해 들어갑니다.

기호 도우미는 적절하거나 바람직한 기호의 판독 및 디코딩을 설정하도록 안내하는 마법사입니다. 도우미 옆의 링크를 클릭하여 코드 세부 정보 응용 프로그램 스텝으로 탐색해 들어가면 수동으로 기호 설정을 수정할 수도 있습니다.

다음 트리거 유형 중 하나로 판독기를 구성합니다:

- 단일 트리거에서는 단일 이미지를 획득하여 해당 이미지에 포함될 수 있는 모든 기호를 디코딩하도록 시도합니다. 이 트리거 모드에서는 판독 시간 초과를 지원합니다.

- 프레젠테이션 트리거에서는 기호를 지속적으로 스캔하여 검색될 때마다 디코딩합니다.

- 수동 트리거에서는 트리거 신호가 활성 상태로 유지되는 한 이미지를 획득하고 기호를 검색하여 디코딩하거나 트리거 신호가 종료되면 중지합니다.

- 버스트 트리거에서는 이미지 세트를 획득하고 그룹 내에서 검색되는 첫 번째 기호를 디코딩합니다. 각 이미지 획득 사이의 간격뿐만 아니라 각 버스트 내의 이미지 수를 구성할 수 있습니다. 이 트리거 모드에서는 판독 시간 초과를 지원합니다.

- 셀프 트리거는 판독기가 기호를 지속적으로 스캔하고 기호가 검색될 때마다 디코딩한다는 점에서 프레젠테이션 트리거와 유사합니다.

- 지속적 트리거에서는 트리거 신호가 활성 상태로 유지되는 한 이미지를 획득하며 판독기가 특정 간격으로 이미지를 획득하고 각 후속 이미지에 포함된 기호를 스캔하도록 시도합니다.

참고: 모든 장치에 대해 모든 트리거 유형을 사용할 수 있는 것은 아닙니다! 장치 모델에 사용할 수 있는 트리거 유형의 자세한 정보는 해당되는 참조 설명서를 확인하십시오.

하단의 고급 트리거 설정 링크를 클릭하여 응용 프로그램 세부 정보 스텝으로 탐색해 들어가면 세부 설정을 지정할 수 있습니다.

고급 탭의 표 보기에서 값을 설정할 수 있습니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503