전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Excel에서 셀을 건너뛰지 않도록 하려면 어떻게 해야 합니까?

기본적으로 판독기는 전송된 각 코드 뒤에 캐리지 리턴/줄 바꿈 쌍을 추가합니다. 키보드 연결을 사용하여 전송된 코드를 Excel에 입력하면 캐리지 리턴/줄 바꿈 쌍으로 인해 Excel이 각 코드 다음에 두 행씩 앞으로 이동합니다. 이런 문제가 발생하지 않도록 하려면 다음과 같이 캐리지 리턴만 전송하도록 판독기를 구성합니다.

1. 표준 서식을 클릭합니다.

2. 기호 탭에서 사용 중인 기호를 지정합니다.

3. 형식 사용 상자를 선택합니다.

4. 일반 탭에서 전체 문자열을 클릭합니다.

5. 추가를 클릭합니다.

6. 텍스트 종료의 텍스트 필드에 \r을 입력하고 CR/LF 상자를 선택 취소합니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,MX-1000,MX-1500