전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 유효한 판독이 발생하면 추가 이미지가 획득됩니까?

아닙니디. 이전 설정에서의 판독이 실패할 경우에 추가 이미지가 획득됩니다. 설정이 유효한 이미지를 생성하면 판독기가 해당 트리거 사이클 동안 더 이상 추가 설정을 시도하지 않으며 디코딩이 시작됩니다. 판독기가 우선순위가 가장 높게 지정된 설정부터 시작해서 유효한 판독이 획득될 때까지 우선순위에 따라 유효화된 각 설정을 시도합니다.

Note: DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503