Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como definir as configurações de rede do leitor?

Se você estiver usando o leitor sem fio DataMan 8000, configure as configurações de rede da estação base. Se você estiver usando um leitor com cabo, use a guia Rede para configurar as configurações de rede.

Selecione a opção Usar servidor DHCP para ter o leitor atribuído a um endereço IP por um servidor DHCP (se um estiver disponível) ou insira as configurações de rede manualmente. Entre em contato com o seu administrador de rede para obter os valores apropriados.

Quando você altera as configurações, a pergunta "É necessário reinicializar para que as mudanças façam efeito. Deseja aplicar as mudanças e reinicializar agora?" aparecerá. Clique em Sim. Se, por qualquer motivo, você clicar em Não, ainda poderá aplicar as mudanças. Escolha Sistema->Salvar configurações e depois reinicialize seu leitor.

Note: DMAE50,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700