Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quais configurações do sistema podem ser alteradas?

É possível habilitar ou desabilitar o beeper.

A lista suspensa das Configurações do sistema na guia Avançadas permite que você controle o que o leitor faz quando lê um código, quando não consegue ler um código e quando lê um código que falha na validação.

- Nível de som controla a densidade do tom do sinal.

- Número de tons controla quantas vezes o sinal é ouvido.

- Cor LED ajusta a cor visualizada pelo indicador de status do leitor (montado na parte posterior do leitor).

- Habilitar vibração controla se uma boa leitura é assinalada por vibração.

Note: MX-1000,MX-1500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700