界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何确定连击触发类型的最佳参数？

由于连击触发最适用于移动应用，为了部件在成像器下方移动时采集所需的部件长度，需要确定正确的连击大小和间隔时间。一旦确定了间隔时间，就可以根据部件长度调整连击大小。此计算所需的变量包括：

1. 线路速度（毫米/秒）

2. 带静区的代码大小（以毫米计）

3. FOV = 视场（x 或 y）（以毫米计）

然后，可以使用以下等式确定间隔时间：

间隔时间 = 1000 * （（FOV – 2（代码大小）） / 线路速度）

一旦确定了间隔时间，就可以根据采集代码的长度调整连击大小。最大的物体长度（以毫米计）为：

连击大小 * （FOV – （2*代码大小））

（2*代码大小）可随所获帧的重叠而变化。这考虑了一个帧（采集）中代码稍微超出视场的情况。（2 * 代码大小）将重叠连续帧之间的视场，使代码可以在下一个帧的视场中查看。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503