界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是显示的图像设置？

显示的图像设置控制着读码器如何显示响应采集触发信号而采集的图像以及读码器的实时图像。更改这些设置不会影响读码器的性能，只会影响读码器与设置工具之间的图像质量和传输速率。

注：设备正在获取或解码图像时，无法更改一些图像相关的属性（如图像大小、筛选）。

注：保存图像面板上次拍摄的图像（通过拖放）时，显示的图像设置没有任何效果。上次的图像总是以全尺寸（设备的分辨率最大值）保存。

- 大小：在默认情况下，设置工具会显示每个采集图像整体像素的四分之一或每个实时显示图像的一小部分。选择不同的图像尺寸可使读码器对每个图像进行子采样，这可极大提高从读码器到设置工具的传输速度，但图像的精细度会有所降低。

- 格式：在默认情况下，读码器以 .jpeg 格式储存采集的每个图像，它所需内存较少，并且能比 .bmp 格式的图像以更快的速度从读码器传输到设置工具。

- 质量：仅在使用 .jpeg 图像格式时才可用。该滑块可调节内部参数，使读码器在采集的图像上执行流畅的操作，可降低或提高从读码器传输至设置工具的速度。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503