界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何使用实时按钮？

在 “基本” 标签下，点击 “实时” 按钮进入“实时”模式。实时模式不仅监视设备读取的内容，而且还能解码。

如果想要设备对所拍摄的图像解码，请选中“解码”。选中后，焦点反馈在图像视图右侧显示颜色编码仪表。仪表显示镜头焦点（越低聚焦越少）。

选中自动曝光选项可让读码器自动确定图像中的最佳曝光设置。滑块（图像视图区域下方）显示目标的像素亮度。

可在“高级”选项卡下看到图像设置的表视图。

Note: default