Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einzelmetriken werden für AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 verwendet?

Nachfolgend sind die Metriken aufgelistet, die für die Qualitätsprüfung nach AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 verwendet werden. Ausführliche Informationen zu diesem Codequalitätsstandard und den entsprechenden Metriken können Sie der DataMan Kommunikations- und Konfigurationsanleitung oder der Dokumentation der entsprechenden ISO-Norm entnehmen, die unter www.iso.org abgerufen werden kann.

- Die Rasterungleichförmigkeit ist ein Maß für die Anzahl der Positionsabweichungen einzelner Zellen von einem gleichförmigen Raster, die anhand des Taktmusters eines Symbols gemessen werden.

- Die Nicht verwendete Fehlerkorrektur ist ein Maß für den Prozentanteil von Code-Wörtern, die nach der Fehlerkorrektur in einem Symbol übrig sind.

  Bei der Berechnung des Werts für die Nicht verwendete Fehlerkorrektur wird ein Code-Wort als fehlerhaft betrachtet, wenn mindestens eine seiner Zellen den globalen Grenzwert überschritten hat. 2D-DataMatrix-Symbole weisen eine integrierte Code-Redundanz auf, d. h., Daten sind doppelt vorhanden.

  Der Wert 1.00 bedeutet, dass in keinem der Code-Wörter ein Fehler gefunden wurde.

- Die Axiale Ungleichförmigkeit ist ein Maß für die Symmetrie einzelner Zellen in einem Symbol, d. h. für den Umfang der Abweichung entlang der Symbolachsen.

- Der Zellenkontrast ist ein Maß für den Reflektanzunterschied zwischen hellen und dunklen Zellen im Symbol, ausgedrückt als Prozentanteil des mittleren Reflektanzwerts der hellen Zellen.

  Gemäß AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158-Spezifikation muss das Bild so angepasst werden, dass die hellen Zellen einen mittleren Reflektanzwert von 78 % der vollständigen Sättigung aufweisen.

- Der Fehler im festen Raster ist die Qualität der Finder-, Takt- und Ruhezonenmuster innerhalb der Markierung.

  Das Lesegerät lokalisiert und decodiert die in einem Symbol enthaltenen Daten anhand verschiedener Muster. Der vom Lesegerät generierte Grad für Fehler im festen Raster wird mit derselben Methode erzeugt wie der Grad für Zellenmodulation, insbesondere eine Kennzahl zur Messung der Reflektanz.

- Die Modulation ist ein Maß für die Lesbarkeit der geprüften Markierung.

  Der Grad gibt an, wie weit sich die hellen und dunklen Zellen einer bestimmten Markierung einem globalen Grenzwert annähern, der den Graustufen-Separationspunkt zwischen hellen Zellen und dunklen Zellen jeder Markierung bildet.

  Eine Markierung erhält einen niedrigen Modulationsgrad, wenn angenommen wird, dass das Lesegerät einzelne Zellen relativ schlecht als hell oder dunkel klassifizieren kann. Beim Grad wird auch die Fehlerkorrekturkapazität berücksichtigt, die das Symbol beinhaltet (größere Symbole bieten eine höhere Fehlerkorrekturkapazität). Beispielsweise erhält eine Markierung einen Modulationsgrad, aber einen hohen Grad für Nicht verwendete Fehlerkorrektur, wenn sich die meisten Zellen kurz vor einem Statuswechsel stehen, dieser jedoch letztendlich nicht eintritt.

- Die Druckentwicklung misst die Abweichung von Strich- und Zwischenraumbreite von den vorgesehenen Breiten (in der Symbologiespezifikation angegeben), d. h., sie misst, ob die Striche gegenüber den Zwischenräumen im Symbol schmaler/breiter sind. Je größer die Differenz, desto niedriger der Grad.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500