Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Daten werden im Fenster „Auslöserleistung“ angezeigt?

Um das Fenster „Auslöserleistung“ zu aktivieren, aktivieren Sie auf der Registerkarte Einstellungen in der Liste Datenabruf das Kontrollkästchen für Detaillierte Auslöserinformationen für Gut-Lesungen.

Anders als andere Fenster aggregiert die Auslöserleistung keine Daten für 1-minütige Intervalle, sondern zeigt im Diagramm jede Auslösung an. Die einzelnen Auslösungen werden mit ihrem Zahlenwert als Punkte im Diagramm angezeigt. Sie können grafische Werte (der überwachte Wert) aus einer ganzen Reihe möglicher Werte im Drop-down-Menü Grafische Werte auswählen. Hinweis: Je nach Firmwareversion des überwachten Geräts kann die Liste der grafischen Werte abweichen.

Um die Daten für einen bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen, können Sie die Bildlaufleiste an die entsprechende Stelle ziehen. Um das überwachte Intervall zu ändern, können Sie die Länge der Bildlaufleiste ändern (geklickt halten und ziehen). Mit der Einstellung Farbschema basiert auf können Sie die Kriterien für die Farbgebung der Punkte im Diagramm festlegen.

Sie können auf die einzelnen Punkte (Auslösungen) im Diagramm klicken, um rechts alle von RTM Lean abgerufenen zugehörigen Daten anzuzeigen, sofern es sich bei dem Ergebnis um eine Gut-Lesung handelt. Für Fehllesungen zeigt RTM Lean das erfasste Bild an. Sie können dieses durch Klicken auf das Speichersymbol speichern.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean