Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einzelmetriken werden für die 1D-Lesbarkeit verwendet?

Nachfolgend sind die Metriken aufgelistet, die zur Berechnung der Qualitätsprüfung 1D-Lesbarkeit verwendet werden. Ausführliche Informationen zu diesem Codequalitätsstandard und den entsprechenden Metriken finden Sie in der DataMan Kommunikations- und Konfigurationsanleitung.

- Die Mehrfachscan-Integrität ist ein Maß für die Decodierbarkeit des Symbols und wird anhand mehrerer kombinierter Scans des Symbols berechnet. Je höher der Wert, desto höher der Grad.

- Das Minimum Kantenkontrast ist die kleinste Differenz zwischen Strichreflektanz und Zwischenraumreflektanz zweier benachbarter Elemente, die die Kantenschärfe angibt. Je größer die Differenz, desto höher der Grad.

- Die Mindestreflektanz ist der kleinste Reflektanzwert des Scans und ein Maß für den dunkelsten Teil des Barcodes. Je kleiner der Wert, desto höher der Grad.

- Die Druckentwicklung misst die Abweichung von Strich- und Zwischenraumbreite von den vorgesehenen Breiten (in der Symbologiespezifikation angegeben), d. h., sie misst, ob die Striche gegenüber den Zwischenräumen im Symbol schmaler/breiter sind. Je größer die Differenz, desto niedriger der Grad.

- Der Symbolkontrast ist die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Reflektanzwert eines Scans (die Differenz der Reflektanz zwischen dem dunkelsten Strich und dem hellsten Zwischenraum). Je größer die Differenz, desto höher der Grad.

- Die Einfachscan-Integrität ist ein Maß für die Decodierbarkeit des Symbols bei einem einfachen Scan. Die Decodierbarkeit sinkt, wenn der Barcode an mehreren Stellen fehlerhaft ist.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500