전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 판독기의 네트워크 설정을 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

무선 DataMan 8000 판독기를 사용할 경우 베이스 스테이션에서 네트워크 설정을 구성합니다. 연결된 판독기를 사용할 경우 네트워크 탭을 사용하여 네트워크 설정을 구성합니다.

DHCP 서버 사용 옵션을 선택하여 DHCP 서버(사용 가능한 경우)에서 판독기에 IP 주소를 할당하도록 하거나 네트워크 설정을 수동으로 입력합니다. 적합한 값은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

설정을 변경하면 "변경 내용을 적용하려면 재부팅해야 합니다. 변경 내용을 적용하고 지금 재부팅하시겠습니까?"라는 질문이 팝업됩니다. 예를 클릭합니다. 어떠한 이유로든 아니요를 클릭해도 변경 내용을 적용할 수 있습니다. 시스템->설정 저장을 선택한 다음 판독기를 재부팅합니다.

Note: DMAE50,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700