전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 작업 필드의 열림 및 담힘이란 무엇입니까?

열리거나 닫힌 상태는 릴레이 상태를 의미합니다. 위의 목록에서 이벤트가 발생한 경우, 출력이 열리거나 닫힐 수 있습니다. 예를 들어, 닫힌 경우에 판독 이벤트가 발생하면 출력 0이 출력 1로 됩니다. 또한, 펄스 폭을 0밀리초로 지정하면 출력 라인을 무기한으로 닫을 수 있습니다. 그러나 판독기의 전원을 껐다가 다시 켜거나 비간섭 입력 설정으로 출력을 지울 때까지 이 출력 라인을 트리거하는 모든 이벤트가 닫힌 상태로 유지됩니다.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503