전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 입력 탭에서 각 입력 작업은 무슨 기능을 합니까?

입력 라인 작업 설정을 사용하여 판독기가 처리할 작업을 구성합니다. 기본적으로 판독기는 입력 줄 1, 2 또는 3에 대한 신호에 응답하지 않습니다. 입력 줄 0과 1만 트리거 신호에 사용할 수 있습니다.

코드 트레이닝, 밝기 최적화, 일치 문자열 트레이닝, 구성 코드 판독 및 조정 입력 라인 작업은 다음 트리거 후에만 수행됩니다.

판독기가 다음 작업을 수행하도록 구성할 수 있습니다.

- 트리거 설정 및 트리거 해제 - 기본적으로 동일한 입력 라인에서 활성화됩니다. 트리거 해제는 트리거 설정을 자동으로 반전한 것입니다. 별도의 라인에 두 신호를 입력하는 경우 필요에 맞게 극성을 독립적으로 설정할 수 있습니다.

- 인코더 - 입력 라인에 인코더를 연결합니다.

- 인코더 방향

- 코드 트레이닝 - 판독기가 예상되는 기호로 트레이닝되며, 이를 통해 후속 기호를 디코딩하는 데 필요한 시간이 줄어들 수 있습니다.

- 밝기 최적화 - 판독기가 가장 적합한 광원과 이미저 설정을 찾아 코드를 판독합니다.

  참고: ROI 크기가 144보다 작으면 밝기 최적화가 작동하지 않습니다.

- 일치 문자열 트레이닝 - 디코딩된 코드가 후속 코드가 일치되고 유효성 검사되는 코드가 됩니다.

- 포커스 최적화(액체 렌즈 사용 판독기에만 해당) - 판독기가 가장 적합한 포커스 설정을 찾아 코드를 판독합니다.

- 구성 코드 판독 - 판독기가 코드를 이미지가 아닌 구성 명령으로 판독하므로 트리거의 수가 감소되고 비판독 이미지가 생성되지 않습니다.

- 조정 - 판독기가 가장 적합한 설정을 찾아 코드를 판독합니다.

  참고: ROI 크기가 144보다 작으면 조정이 작동하지 않습니다.

- 버퍼링된 비판독 이미지 허용 - 이 입력이 활성 상태이고 패키지를 감지하는 센서에 연결되어 있으면 판독기가 비판독 이미지를 버퍼링합니다. 예를 들어, 이는 비판독 이미지가 있는 이유를 확인하려는 경우 유용합니다.

- 출력 지우기 작업이 설정된 경우, 입력이 트리거되면 모든 출력이 즉시 재설정됩니다. 이 옵션은 출력 지연 설정을 재설정하지 않습니다.

- 극성이 설정되면 이미지 획득을 트리거하는 신호에 변경이 생깁니다

- 디바운스 지연은 트리거 신호를 유효한 것으로 인식하기 위해 필요한 검색 시간을 지정하는 것입니다.

Note: DM070,DM150,DM260