Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie funktioniert die Auslöseverzögerung im Mehrgeräte-Synchronisierungsmodus?

Das primäre Lesegerät und sekundäre Lesegeräte werden normalerweise zeitgleich ausgelöst. Für das primäre Lesegerät und jedes sekundäre Lesegerät in der Gruppe kann jedoch eine Auslöseverzögerung festgelegt werden. Die Gesamtzeit der Auslöseverzögerung für das primäre Lesegerät entspricht der für das primäre Lesegerät festgelegten Auslöseverzögerung. Die Gesamtzeit der Auslöseverzögerung für das sekundäre Lesegerät entspricht der für das primäre Lesegerät festgelegten Auslöseverzögerung zuzüglich der Auslöseverzögerung für das sekundäre Lesegerät.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503