Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Option „Benutzerdefinierte Kontroll-LED“?

Mit der Option „Benutzerdefinierte Kontroll-LED“ kann der Benutzer die rechte Kontroll-LED des HPIT-Geräts steuern, indem Ereignisse mit der Kontroll-LED im Setup Tool registriert werden. Dieser Prozess ähnelt dem Konfigurieren von Ausgängen.

Ereignisse, die registriert werden können:

- Gut-Lesung

- Fehllesung

- Validierungsfehler

- Auslöserüberlauf

- Pufferüberlauf

- Benutzerereignis 1

- Benutzerereignis 2

Mit dem Hinweis auf verlassenen Bereich kann signalisiert werden, wenn sich ein Objekt außerhalb eines gewünschten Bereichs befindet, indem die benutzerdefinierte Kontroll-LED aktiviert wird. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen der Option Hinweis auf verlassenen Bereich aktivieren und legen Sie den minimalen und den maximalen Abstand für den Erkennungsbereich fest.

Note: DM370, DM470