Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Wirkung haben die Verzögerungs- und Zeitlimitwerte bei der Auslösung?

Über die Gruppe Auslöseverzögerung können Sie den Verzögerungstyp nach Zeit einstellen und darüber hinaus angeben, wie viele Millisekunden das Lesegerät mindestens und längstens nach Empfang des Auslösersignals warten soll, bevor es die Bilderfassung startet. Eine Verzögerung kann sinnvoll sein, wenn das Lesegerät ein Auslösersignal empfängt, bevor das Symbol vollständig im Sichtfeld positioniert ist. Die Auslöseverzögerung wird nur bei den Auslösertypen Einzel, Bildfolge und Fortlaufend unterstützt.

In den Modi Einzel und Bildfolge kann die Startzeit für die Verzögerung, jedoch keine Endzeit festgelegt werden. Im Modus Fortlaufend sind alle Verzögerungstypen verfügbar.

Mit dem Wert Zeitlimit können Sie eine feste Zeitspanne angeben, innerhalb der das Lesegerät versuchen soll, erkannte Symbole zu decodieren. Kann das Lesegerät das Symbol nicht innerhalb dieser Zeitspanne decodieren, gibt es die Statusmeldung „Fehllesung“ zurück, als enthielte das Bild kein erkennbares Symbol. Ist kein Zeitlimit angegeben, kann dies die Leistung beeinträchtigen, da das Lesegerät in diesem Fall versucht, alle potenziellen Codes im aktuellen Bild zu decodieren, und erst danach zum nächsten Bild wechselt.

Note: DM050,DM060,DM070