Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Belichtungsassistent

Der Belichtungsassistent funktioniert auf sehr ähnliche Weise wie der Intervallassistent. Sie haben hier die Auswahl unter denselben drei Methoden für Ihre Berechnungen: Größe des Sichtfeldes, Abstand zum Code und Größe des Code-Elements.

Klicken Sie auf Sichtfeld, um die maximale Belichtungszeit zu berechnen. Dabei wird unter Berücksichtigung der maximalen Bahngeschwindigkeit das physische Sichtfeld gemessen. Sie können zum Lesen des kleinsten Codes den Testmodus aktivieren.

Klicken Sie auf Objektiv/Abstand zu Code, wenn Sie den Abstand zwischen Code und Objektiv angeben möchten. Geben Sie im Dropdown-Menü die Brennweite an, und wählen Sie die Richtung aus, in die sich der Code bewegt. Hierzu müssen Sie außerdem die maximale Bahngeschwindigkeit angeben.

Klicken Sie auf Code-Elementgröße, um eine Berechnung mit der Größe des schmalsten Code-Elements durchzuführen. Aktivieren Sie den Testmodus, um den Code zu lesen. Sie müssen außerdem die Richtung, in der sich der Code bewegt, und die maximale Bahngeschwindigkeit angeben.

Im unteren Bereich des Assistenten werden die aktuelle und die empfohlene maximale Belichtungszeit angezeigt.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500