Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie lässt sich eine bestandene Datenvalidierung generieren?

Bei aktivierter Datenvalidierung wird das Leseereignis nur angegeben, wenn der betreffende Code erfasst wurde und die Validierung erfolgreich durchlaufen hat. Gut-Lesungs- und Fehllesungsereignisse sind zwei Ausgaben zugewiesen, sodass die folgende Logik zur Anwendung kommt:

1. Gut-Lesung, bestandene Validierung: Ausgabe „Gut-Lesung“

2. Gut-Lesung, nicht bestandene Validierung: keine Ausgabe

3. Fehllesung: Ausgabe „Fehllesung“

Alternativ können Sie das Ereignis „Validierungsfehler“ einer Ausgabe zuweisen.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503