Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird der Hinweis auf verlassenen Bereich eingerichtet?

Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Ausgänge“ die Option Hinweis auf verlassenen Bereich aktivieren. Wenn über den Abstand erkannt wird, dass sich das aktuelle Ziel außerhalb des vordefinierten Bereichs (standardmäßig 150 mm und 1.000 mm für den minimalen und den maximalen Abstand) befindet, gibt die rechte Kontroll-LED mit einem optischen Signal an, dass sich das Ziel außerhalb des gewünschten Bereichs befindet. Diese Option sollten Sie im Modus „Präsentation“ verwenden.

Note: DM370,DM470