Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist der Prozessmonitor?

Ein in Betrieb befindliches DataMan-Lesegerät protokolliert Statistiken wie die Anzahl empfangener Auslöser, die Anzahl gelesener (und nicht gelesener) Symbole und die Anzahl Auslöserüberläufe. Zum Anzeigen oder Abfragen dieser Statistiken stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können beispielsweise die Anwendungssoftware VisionView verwenden, um die Decodierversuche eines Lesegerätes zu überwachen, oder eine Verbindung über die DMCC-Schnittstelle (DataMan Control Commands) herstellen und Protokollinformationen über eine serielle oder eine Telnet-Verbindung abrufen.

Standardmäßig beenden DataMan-Lesegeräte die Generierung von Statistiken zu Decodierversuchen, wenn eine Verbindung mit dem Setup Tool hergestellt wird. Um die Generierung von Prozessstatistiken nach dem Verbinden mit dem Setup Tool erneut zu aktivieren, müssen Sie den Prozessmonitor starten. Solange der Prozessmonitor deaktiviert ist, protokolliert das Lesegerät auch dann keine Decodierstatistiken, wenn Sie mehrere Verbindungen mit einem bestimmten Lesegerät herstellen, z. B. bei gleichzeitiger Verwendung von Setup Tool und VisionView.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503