Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist Offline-Pufferung?

Bei kabellosen Lesegeräten ist die Offline-Pufferung standardmäßig aktiviert. Wenn sich das Lesegerät beim Lesen von Codes außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet, kann so bis zu 1 MB Daten gespeichert werden. Bei deaktivierter Offline-Pufferung speichert das kabellose Lesegerät keine Daten der gelesenen Codes, wenn es sich außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet.

Note: DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500