Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Optionen sind unter „Konfiguration“ verfügbar?

In der Konfiguration können Sie den Datenabruf mithilfe von RTM Lean und weitere Einstellungen festlegen:

Gerätekonfigurationen: Wählen Sie ein Gerät aus, von dem Daten abgerufen werden sollen. Über die Schaltfläche Gerät hinzufügen können Sie Geräte zur Liste hinzufügen. Ein neues Fenster wird geöffnet, in dem Sie Geräte über Netzwerkgerät hinzufügen anhand der IP manuell hinzufügen können. Mit Aktualisieren aktualisieren Sie die Geräteliste. Mit Manuell hinzugefügtes Gerät löschen entfernen Sie das ausgewählte Gerät aus der Liste. Mit Gerät entfernen löschen Sie ein Gerät aus der Liste der hinzugefügten Geräte. Wie in der daraufhin angezeigten Pop-up-Warnung beschrieben, werden damit jedoch auch sämtliche gesammelten Daten (Bilder, Statistiken usw.) des betreffenden Geräts gelöscht. Sie können mit RTM Lean auch kennwortgeschützte Geräte überwachen. Dazu müssen Sie unter Netzwerk den Benutzernamen und das Kennwort eingeben.

Datenabruf: Die Liste enthält alle Informationstypen, die RTM Lean abrufen kann. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Daten, die abgerufen werden sollen. Standardmäßig erfasst RTM Lean statistische Daten (Leserate, Anzahl der Fehllesungen, durchschnittliche Decodierzeit, Auslösungen, Auslöserüberlauf, Pufferüberlauf und Prozesssteuerungsmetriken, sofern dies auf dem Gerät aktiviert ist). Die in der Liste enthaltenen Datentypen werden standardmäßig nicht erfasst. Sie können Sie unter Einstellungen festlegen:

- Detailinformationen Auslöser für Fehllesungen: Bei Aktivierung speichert RTM Lean einzelne Auslöserdaten zu Fehllesungen. In der Fehllesung ggf. enthaltene Teilergebnisse oder Mehrgeräte-Synchronisierungsinformationen werden ebenfalls gespeichert.

- Bilder mit Fehllesung (über FTP): Bei Aktivierung sendet das Gerät das Bild/die Bilder mit Fehllesung an RTM Lean.

- Detailinformationen Auslöser für Gut-Lesungen: Mit dieser Einstellung können Sie die Seite Auslöserleistung unter Detailansichten im Menübandmenü verwenden. Mit der Auslöserleistung werden Daten für einzelne Auslösungen mit Gut-Lesung erfasst. Sie können sämtliche Werte dieser Daten auf der Seite „Auslöserleistung“ im Drop-down-Menü Werte grafisch anzeigen.

- Code-Lagen für Heatmap: RTM Lean speichert zu jeder Gut-Lesung die Rechtecke zu jedem gefundenen Code. Anhand dieser Informationen wird dann eine 2D-Heatmap erstellt, die darstellt, wo im Sichtfeld Codes gelesen wurden.

- Änderungen Gerätekonfiguration: Bei Aktivierung dieser Option benachrichtigt das Gerät RTM Lean bei allen Konfigurationsänderungen. RTM Lean speichert alle Konfigurationsdateien, die vom Gerät gesendet werden. Konfigurationsänderungsereignisse werden auf der Seite Ereignisverlauf angezeigt und können dort exportiert oder verglichen werden.

Hinweis: Je nach Auslöserfrequenz wird das System bei Aktivierung von Daten zum Auslöser möglicherweise langsamer.

Klassifizierung: Die Echtzeitüberwachungssteuerung kann anhand der Gründe für Fehllese-Ergebnisse Klassifizierungsdaten abrufen, sofern ein In-Sight-Gerät von Cognex mit dem DataMan Gerät gekoppelt ist. Damit Sie die Klassifizierung nutzen können, müssen Sie ein In-Sight-Gerät angeben. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen Bildklassifizierungen von In-Sight abrufen, und wählen Sie im Dropdown-Menü das Klassifikatorgerät aus. Um Klassifizierungsbilder zu speichern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In-Sight-Bilder in der Echtzeitüberwachung speichern.

Hinweis: Je nach Auslöserkonfiguration und der Häufigkeit von Bildern mit Fehllesungen kann die Bildspeicherung sehr viel Speicherplatz beanspruchen.

Kommunikationsskript in DataMan nicht überschreiben: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass das Skript auf dem Gerät überschrieben wird.

Netzwerk: In diesem Fenster werden der Name und die Adresse des Geräts angezeigt, das aktiv von RTM Lean überwacht wird („Abrufen aktiviert“ ist links aktiviert). Per Klick auf das Zahnradsymbol wird ein Untermenü eingeblendet, in dem Sie festlegen können, wie RTM Lean Geräte identifiziert (IP-Adresse oder MAC-Adresse). Wenn Sie Daten von einem kennwortgeschützten Gerät abrufen möchten, müssen Sie Benutzernamen und Kennwort eingeben, nachdem Sie das Gerät in der Liste links für die Überwachung ausgewählt haben.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503,DM370,DM470,RTM_Lean