Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was bedeuten „Geöffnet“ und „Geschlossen“ im Feld „Aktion“?

„Geöffnet“ und „Geschlossen“ beziehen sich auf den Zustand des Relais. Wenn eines der oben aufgeführten Ereignisse auftritt, kann der Ausgang geöffnet oder geschlossen sein. Wenn z. B. ein Lese-Ereignis auftritt und „Geschlossen“ eingestellt ist, wird der Ausgang von 0 auf 1 gesetzt. Sie können eine Ausgangsleitung auch für einen unbestimmten Zeitraum schließen, indem Sie die Pulsbreite auf 0 Millisekunden festlegen. Beachten Sie jedoch, dass diese Ausgangsleitung nach dem Auslösen eines beliebigen Ereignisses geschlossen bleibt, bis das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird oder Sie Ausgänge einer diskreten eingestellten Eingangs-Einstellung zurücksetzen.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503