Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Zum Lesegerät bzw. zur Basisstation kann noch immer keine Verbindung hergestellt werden: Können die Einstellungen zurückgesetzt werden?

Basisstation DataMan 8000:

Um die Basisstation auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, scannen Sie den Befehl Basisstation auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Basisstation DM8000). Beachten Sie bitte, dass dabei das kabellose Lesegerät der Basisstation zugewiesen sein muss.

Lesegeräte DataMan 503 und 8000:

Um einen Warmstart vorzunehmen, scannen Sie den Befehl Scanner neu starten auf der Rückseite der Kurzanleitung. Der permanente Speicher des Lesegerätes wird nicht gelöscht, sondern das Lesegerät wird heruntergefahren und erneut gestartet.

Wenn die Aktion fehlschlägt, scannen Sie den Befehl Scanner auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um das Lesegerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Wenn die Aktion bei einem kabelgebundenen Lesegerät fehlschlägt, trennen Sie das Lesegerät von der Stromversorgung (dieses Verfahren kann nicht beim DataMan 9500 angewendet werden). Drücken Sie den Auslöser und schließen Sie das Gerät mit gedrücktem Auslöser wieder an die Stromversorgung an. Halten Sie den Auslöser mindestens 6 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen zweifachen Signalton hören. Die Kontrollleuchten am Lesegerät blinken in verschiedenen Farben.

Wenn die Aktion bei einem kabellosen DataMan 8000-Lesegerät fehlschlägt, nehmen Sie die Batterie aus dem Lesegerät und legen es auf die Basisstation. Drücken Sie den Auslöser und schließen Sie das Gerät mit gedrücktem Auslöser wieder an die Stromversorgung an. Halten Sie den Auslöser mindestens 6 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen zweifachen Signalton hören. Die Kontrollleuchten am Lesegerät blinken in verschiedenen Farben.

Lesegeräte DataMan 50, 60 und 70:

Drucken Sie ein Exemplar des Dokumentes Konfigurationscodes für das von Ihnen verwendete Lesegerät aus. Sie können darauf über das Windows-Menü Start oder das Setup Tool-Menü Hilfe zugreifen.

Scannen Sie den Code Scanner neu starten, um einen Warmstart durchzuführen. Der permanente Speicher des Lesegerätes wird nicht gelöscht, sondern das Lesegerät wird heruntergefahren und erneut gestartet.

Wenn Sie auch jetzt keine Verbindung mit dem Lesegerät herstellen können, scannen Sie den Code Scanner auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um das Lesegerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Falls das Problem dadurch nicht gelöst wird, trennen Sie das Lesegerät von der Stromversorgung (je nach Anschluss Gleichstrom oder USB). Drücken Sie den Auslöser und schließen Sie das Gerät mit gedrücktem Auslöser wieder an die Stromversorgung an. Halten Sie den Auslöser mindestens 6 Sekunden gedrückt, bis Sie einen zweifachen Signalton hören. Die Kontrollleuchten am Lesegerät blinken in verschiedenen Farben.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM475V, AID360,DM503,DM7500,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,DM8000Base,MX-1000,MX-1500,DM9500