Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist die Symboldiagnose (Feature Key erforderlich)?

Die Symboldiagnose ist eine Funktion, mit der das Gerät in grafischer Form Rückmeldungen zu Fehllesungen ausgibt. Durch Betrachtung der Rückmeldung können Sie ermitteln, warum ein Barcode nicht decodiert wurde. Die ausgegebene Rückmeldung kann auf folgende Probleme hinweisen (in einem Bereich des Barcodes):

- Kein Start- oder Stoppmuster gefunden (orangefarbener Pfeil auf dem Code). Der durch den Pfeil markierte Bereich konnte nicht decodiert werden. Der Fehler kann folgende Ursachen haben (detaillierte Bilder zu den einzelnen Ursachen können Sie dem entsprechenden technischen Hinweis (Tech Note) entnehmen):

  - Start- oder Stoppmuster abgeschnitten/fehlerhaft

  - Code abgeschnitten (durch Bildrand oder Gegenstand, der den Code verdeckt)

  - Verringerte Bildqualität (häufig, wenn auch nicht immer, aufgrund der Beleuchtungsqualität)

  - Verzogene oder geknickte Barcodeetiketten

- Fehler/Druckfehler im Barcode (durch rotes Rechteck markierter Bereich auf dem Code). Der Fehler liegt in dem durch das Rechteck markierten Bereich. Nachfolgend sind einige häufige Beispiele für Druckfehler aufgeführt (detaillierte Bilder zu den einzelnen Ursachen können Sie dem entsprechenden technischen Hinweis (Tech Note) entnehmen):

  - Verschmierte Tinte, die Striche vermischt

  - Fehldruck eines Strichs, der seine Dicke unter die Decodiertoleranz sinken lässt

- Ruhezone nicht ausreichend (durch magentafarbenes Rechteck markierter Bereich auf dem Code). Ein Ruhezonenfehler liegt vor, wenn auf den Seiten des Barcodes kein ausreichender Platz vorhanden ist. Lesegeräte haben je nach Symbologie eine gewisse Toleranz gegenüber Ruhezonenfehlern. Zu Ruhezonenfehlern kommt es meist, wenn Text oder Rahmen um den Barcode herum sich an einer oder beiden Seiten zu nah am Barcode befinden oder wenn der Code durch den Bildrand abgeschnitten ist (detaillierte Bilder zur Illustration der einzelnen Fälle können Sie dem entsprechenden technischen Hinweis (Tech Note) entnehmen).

- Prüfung mit Prüfsumme nicht erfolgreich (blaues Rechteck um den Code herum). Nicht erfolgreiche Prüfungen anhand der Prüfsumme haben häufig folgende Ursachen (detaillierte Bilder zu den einzelnen Ursachen können Sie dem entsprechenden technischen Hinweis (Tech Note) entnehmen):

  - Beschädigter Barcode (Barcodes können geknickt oder so ausgerichtet sein, dass alle Datenzeichen decodiert werden, aufgrund von Prüfsummenfehlern aber trotzdem eine Fehllesung darstellen)

  - Druck des falschen Musters (die codierte Zeichenkette und das gedruckte Barcodemuster stimmen nicht überein und wenn die Symbologie die Prüfung per Prüfsumme unterstützt, kann der Decodierer einen solchen Fehler ausgeben)

Neben der grafisch dargestellten Diagnose gibt die Symboldiagnose zu allen Fehllesungen Lesbarkeitsmetriken aus. Diese werden oben links in Barcodes mit Fehllesung angezeigt. Anhand von Metriken können Sie das Bild oder die Druckqualität besser beurteilen und das bestehende Setup optimieren.

Die Symboldiagnose ist nur für hochgeladene PNG-Bilder (Aktionen > Bilder > Bild hochladen) verfügbar, die von einem Cognex-Lesegerät signiert sind (nicht unbedingt von demselben Lesegerät – Bilder werden beim Speichern automatisch von jedem Lesegerät signiert). Überprüfen Sie nach dem Hochladen eines Bilds das Bildfenster oder das Fenster Schnellkonfiguration auf Rückmeldungen der Symboldiagnose.

Neben der grafisch dargestellten Diagnose gibt die Symboldiagnose zu allen Fehllesungen Lesbarkeitsmetriken aus. Anhand von Metriken wie Symbolkontrast und Kantenkontrastminimum können Benutzer das Bild oder die Druckqualität besser beurteilen und das bestehende Setup optimieren. Die Metriken werden oben links in Barcodes mit Fehllesung angezeigt.

Die Tabelle unten ordnet die angezeigte Metrikbezeichnung ihrer vollständigen Bezeichnung zu. Informationen dazu, welche Größen mit den einzelnen Metriken gemessen werden, finden Sie unter „Lesbarkeitsmetriken“.

Vollständige Bezeichnung Angezeigte Bezeichnung Mögliche Grade Symbolkontrast C A, B, C, D, F Minimum Kantenkontrast EC A, F Druckentwicklung PG A, F Mindestreflektanz MR A, F

Hinweis: Hinweis: Die Symboldiagnose ist eine Funktion, die ausschließlich per Feature Key aktiviert werden kann.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503