Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist der Unterschied zwischen den Verzögerungsoptionen „Nach erster Lesung“ und „Nach letzter Lesung“?

Bei der Verzögerungsoption Nach erster Lesung beginnt die Taktung nach der ersten Lesung eines gegebenen Codes und der Zeitgeber wird nicht zurückgesetzt. Das bedeutet, dass ein Code erneut gelesen werden kann, wenn das Lesegerät in einem Modus für mehrere Bilder wie z. B. „Fortlaufend“ ausgelöst wird und sich der Code mindestens für die Dauer der Lesewiederholungsverzögerung vor dem Lesegerät befindet.

Bei Nach letzter Lesung wird der Zeitgeber jedes Mal zurückgesetzt, wenn ein gegebener Code in einem Bild enthalten ist. Das bedeutet, dass ein Code nicht erneut gelesen wird, während er sich vor dem Lesegerät befindet. Der betreffende Code wird nur erneut gelesen, wenn er mindestens für die Dauer der Lesewiederholungsverzögerung aus dem Sichtfeld des Lesegerätes entfernt wird.

Note: DM050,DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM8020,DM8050,DM8070,DM8600