Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie können die decodierten Daten ohne Zeilenumschaltung/Zeilenvorschub gesendet werden?

Aktivieren Sie die Formatierung, erweitern Sie die Ausgabezeichenkette um Vollständige Zeichenkette und vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen CR/LF nicht aktiviert ist.

Um nur Zeilenumschaltung zu senden, geben Sie im Feld Nachfolgende Zeichen die Zeichenfolge \r ein.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM7500,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600