Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche sonstigen Optionen enthält die Registerkarte „Prüfung“?

Derzeit wird AIM-DPM/ISO/IEC TR29158 für die Prüfung unterstützt. Im Bereich „Qualitätsmetriken“ auf der Registerkarte können Sie den Mindestgrad für Bestanden festlegen. Bei dieser Einstellung handelt es sich um den Mindestgrad, den die Prüfung bei der Bewertung der Symbolmetriken zum Bestehen vergibt. Bei Auswahl von Grafiken aktiviert werden im Bildfenster in problematischen Bereichen des gelesenen Codes skalierbare Vektorgrafiken angezeigt.

Weitere Informationen zu sonstigen Einstellungen finden Sie unten.

Note: DM8600