Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einzelmetriken werden für ISO/IEC 15415 verwendet?

Nachfolgend sind die Metriken aufgelistet, die für die Qualitätsprüfung nach ISO/IEC 15415 verwendet werden. Ausführliche Informationen zu diesem Codequalitätsstandard und den entsprechenden Metriken können Sie der DataMan Kommunikations- und Konfigurationsanleitung oder der Dokumentation der entsprechenden ISO-Norm entnehmen, die unter www.iso.org abgerufen werden kann.

- Die Rasterungleichförmigkeit ist ein Maß für die Anzahl der Positionsabweichungen einzelner Zellen von einem gleichförmigen Raster, die anhand des Taktmusters eines Symbols gemessen werden.

- Die Nicht verwendete Fehlerkorrektur ist ein Maß für den Prozentanteil von Code-Wörtern, die nach der Fehlerkorrektur in einem Symbol übrig sind.

  Bei der Berechnung des Werts für die Nicht verwendete Fehlerkorrektur wird ein Code-Wort als fehlerhaft betrachtet, wenn mindestens eine seiner Zellen den globalen Grenzwert überschritten hat. 2D-DataMatrix-Symbole weisen eine integrierte Code-Redundanz auf, d. h., Daten sind doppelt vorhanden.

  Der Wert 1.00 bedeutet, dass in keinem der Code-Wörter ein Fehler gefunden wurde.

- Die Axiale Ungleichförmigkeit ist ein Maß für die Symmetrie einzelner Zellen in einem Symbol, d. h. für den Umfang der Abweichung entlang der Symbolachsen.

- Der Symbolkontrast ist die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Reflektanzwert eines Scans (die Differenz der Reflektanz zwischen dem dunkelsten Strich und dem hellsten Zwischenraum). Je größer die Differenz, desto höher der Grad.

- Die Extreme Reflektanz ist ein Ja/Nein-Wert, der angibt, ob das Substrat um das Symbol Reflektanzextreme enthält, die den Lesevorgang stören können.

- Der Fehler im festen Raster ist die Qualität der Finder-, Takt- und Ruhezonenmuster innerhalb der Markierung.

  Das Lesegerät lokalisiert und decodiert die in einem Symbol enthaltenen Daten anhand verschiedener Muster. Der vom Lesegerät generierte Grad für Fehler im festen Raster wird mit derselben Methode erzeugt wie der Grad für Zellenmodulation, insbesondere eine Kennzahl zur Messung der Reflektanz.

- Die Modulation ist das Verhältnis zwischen dem Minimum Kantenkontrast und dem Symbolkontrast bzw. ein Maß dafür, wie ein Scanner breite Elemente (Striche oder Zwischenräume) im Verhältnis zu schmalen Elementen erfasst. Je größer die Differenz zwischen dem Minimum Kantenkontrast und dem Symbolkontrast, desto niedriger der Grad.

- Die Druckentwicklung misst die Abweichung von Strich- und Zwischenraumbreite von den vorgesehenen Breiten (in der Symbologiespezifikation angegeben), d. h., sie misst, ob die Striche gegenüber den Zwischenräumen im Symbol schmaler/breiter sind. Je größer die Differenz, desto niedriger der Grad.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500