Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was bedeutet erweiterter Fokus?

Wenn Erweiterter Fokus aktiviert wurde, durchläuft die Hochgeschwindigkeits-Flüssiglinse eine definierte Anzahl von Ebenen um einen Mittelpunkt auf fortlaufenden Aufnahmen, um zu versuchen, unzureichend fokussierte Codes zu lesen, zum Beispiel an der Grenze des Fokusbereichs. Die Standardkonfiguration lässt 3 Schritte zu. Festgelegt werden können aber bis zu 10 Schritte.

Wenn Erweiterter Fokus mit Autofokus aktiviert wurde und die letzte Entfernungseingabe einen Abstand über oder unter dem Suchintervall angegeben hat, wird bei erweitertem Fokus der zentrale Referenzpunkt für den Fokusschritt geändert.

Wenn kein Abstands- oder Höhensensor vorhanden ist, können Sie diese Option verwenden, um die Tiefenschärfe zulasten einer langsameren Auslesung zu verbessern.

Note: DM370,DM470