Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird die Prüfung eingerichtet?

Informationen zum Einrichten der Prüfung für den DataMan 8600 Verifizierer sind in der Bedienungsanleitung für mobile Verifizierer der Serie DataMan 8600 in dem Kapitel Erste Schritte enthalten. Dort wird die Erstkalibrierung beschrieben. Nach diesem Vorgang wird auf der Registerkarte Prüfung neben System kalibriert ein grünes Symbol angezeigt. Informationen zum Aufrüsten des DataMan 8600 auf den Verifizierer-Status finden Sie in der Bedienungsanleitung für mobile Verifizierer der Serie DataMan 8600 unter Aufrüsten von Geräten für die Prüfung.

Führen Sie nach der Erstkalibrierung die folgenden Schritte aus, um Symbole zu lesen und Prüfergebnisse anzuzeigen:

- Navigieren Sie zu Einstellungen > Code-Qualität.

- Wählen Sie auf der Registerkarte Prüfung die Option Prüfung aktiviert aus.

- Wählen Sie die Toolansicht für die Code-Qualität aus (Aktivierung durch Klicken auf Code-Qualität unter Ansicht).

- Platzieren Sie den Verifizierer am Symbol und betätigen Sie die Auslösertaste. Das Symbol muss sich mittig im Sichtfeld befinden und das Lesegerät muss im richtigen Drehwinkel senkrecht zu der Oberfläche montiert sein, auf der sich das Symbol befindet. Um die Anforderungen für Symbolpräsentation und Beleuchtung der Qualitätsrichtlinie AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 zu erfüllen, müssen Sie den Abstandhalter für den Verifizierer verwenden.

- Bewegen Sie das Lesegerät, bis sich der mittlere Bereich des roten Rechtecks in dem grünen Ausrichtungsrechteck im Bildfenster befindet. Das Lesegerät gibt einen Signalton aus, der anzeigt, dass das Symbol gelesen und geprüft wurde.

Die Prüfergebnisse können Sie im Fenster Toolansicht für die Code-Qualität anzeigen. Für jede Gut-Lesung, die Sie in der Toolansicht Ergebnisverlauf auswählen, werden in der Toolansicht für die Code-Qualität die Prüfmetriken angezeigt. Oben wird der dem gelesenen Code zugeordnete Gesamtgrad angezeigt.

Unter Eigenschaft sind die einzelnen Metriken aufgeführt. Wert ist die Wertdifferenz zwischen dem gelesenen Wert und dem Grenzwert für die einzelnen Metriken. Grad ist der Code-Qualitätsgrad, der der Metrik zugeordnet ist (in dieser Zeile wird auch ein Farbsymbol angezeigt: grün = bestanden, rot = nicht bestanden, gelb = Wert ist Grenzwert). Der Mittelwert basiert auf den letzten 100 Gut-Lesungen für diese Metrik.

Hinweis: Bei der Kalibrierung des Lesegerätes werden nur die aktivierten Beleuchtungsoptionen kalibriert. Die Kalibrierung aller nicht aktivierten Beleuchtungsoptionen wird aufgehoben. Wenn Sie eine nicht kalibrierte Beleuchtungsoption aktivieren, wird das Gerät dekalibriert. Falls Sie eine Prüfung mit einem nicht kalibrierten Lesegerät durchführen, ertönt ein Fehlersignalton und die Symbole werden nicht geprüft. Kalibrieren Sie das Gerät neu, um die Prüfung erneut ausführen zu können.

Weitere Informationen zur Verwendung der Ergebnisse bei der Datenformatierung sind in der Bedienungsanleitung für mobile Verifizierer der Serie DataMan 8600 enthalten.

Note: DM8600