Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment paramétrer l'indication hors de plage ?

Activez l'option Activer l'indication hors de plage dans l'onglet Sorties. Si le capteur de distance détecte que la cible actuelle se trouve en dehors des limites préétablies (150 mm au minimum et 1 000 mm au maximum, pour les distances par défaut), le voyant de droite définit un signal visuel indiquant que la cible se trouve en dehors de la plage voulue. Utilisez cette option en mode présentation.

Note: DM370,DM470