Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment le formatage des données fonctionne-t-il ?

Dans le volet Basique, sélectionnez le type de formatage que vous voulez utiliser.

Utilisez le volet Standard pour construire une chaîne de sortie personnalisée à l'aide de blocs prédéfinis dans les différents onglets de symbologie :

- La chaîne de sortie commence par n'importe quel texte saisi dans le champ Caractères de début de chaîne.

- Sélectionnez des éléments dans les listes des onglets Général, Validation et (si applicable) Mesures, puis cliquez sur Ajouter pour les ajouter à la chaîne de sortie. Pour ajouter uniquement une partie des caractères de la chaîne décodée, cliquez sur Définir la plage des chaînes partielles, entrez la plage index des caractères à ajouter (ex. 1-3,5,8,10-) et cliquez sur Chaîne partielle dans la liste puis sur le bouton Ajouter.

- La chaîne de sortie contient également le texte que vous souhaitez ajouter au champ Caractères de fin de chaîne.

- Pour terminer l'ensemble de la chaîne entière par une paire de caractères retour chariot/nouvelle ligne, cochez la case CR/LF.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM7500,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500,DM9500