Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Puis-je utiliser une commande de déclenchement en série de plus d'un caractère ?

Les commandes Déclencheur activé et Déclencheur désactivé prennent en charge une limite de caractères avec une suite de résultats pouvant présenter au maximum 32 octets. Selon le nombre de séquences d'échappement utilisées, cela signifie que la longueur valide de la chaîne peut varier entre 32 (aucune séquence d'échappement) et 128 caractères (32 séquences d'échappement de 4 caractères chacune [par exemple, \002]).

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM7500