Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Je ne parviens toujours pas à connecter mon lecteur ou ma station de base : puis-je le réinitialiser ?

Pour la station de base DataMan 8000 :

A l'aide du lecteur sans fil associé à votre station de base, numérisez la commande Réinitialiser la base du lecteur avec les paramètres d'usine (pour DM8000 Base) pour reconfigurer la station de base avec les réglages d'usine.

Pour les lecteurs DataMan Séries 503 et 8000 :

Numérisez la commande Redémarrer le scanner imprimée au dos de l'Aide-mémoire pour effectuer une réinitialisation logicielle. A la réinitialisation, le lecteur s'arrête et redémarre sans que la mémoire non volatile du lecteur ne soit effacée.

Si cela ne fonctionne pas, numérisez la commande Réinitialiser le scanner avec les paramètres d'usine pour reconfigurer le lecteur sur ses réglages d'usine.

Si cela ne fonctionne pas et que vous utilisez un lecteur connecté à l'aide d'un câble, débranchez l'alimentation du lecteur (sauf pour le DataMan 9500). Tout en maintenant le déclencheur enfoncé, rebranchez l'alimentation du lecteur. Maintenez le déclencheur enfoncé pendant au moins 6 secondes jusqu'à entendre un double signal sonore (bip). Les voyants du lecteur clignotent de différentes couleurs.

Si cela ne fonctionne pas et que vous utilisez un lecteur DataMan 8000 sans fil, retirez la batterie du lecteur et placez-le sur la station de base du lecteur. Tout en maintenant le déclencheur enfoncé, rebranchez l'alimentation du lecteur. Maintenez le déclencheur enfoncé pendant au moins 6 secondes jusqu'à entendre un double signal sonore (bip). Les voyants du lecteur clignotent de différentes couleurs.

Pour les lecteurs DataMan séries 50, 60 et 70 :

Imprimez une copie du document Codes de configuration du lecteur qui concerne votre lecteur en particulier, disponible dans le menu Démarrer de Windows ou dans le menu Aide de l'outil de configuration.

Scannez la commande Redémarrer le scanner pour effectuer une réinitialisation logicielle. A la réinitialisation, le lecteur s'arrête et redémarre sans que la mémoire non volatile du lecteur ne soit effacée.

Si vous ne réussissez toujours pas à connecter le lecteur, numérisez la commande Réinitialiser le scanner avec les paramètres d'usine pour reconfigurer le lecteur sur ses réglages d'usine.

Si cela ne résout pas le problème, débranchez l'alimentation du lecteur (alimentation CC et USB, le cas échéant). Tout en maintenant le déclencheur enfoncé, rebranchez l'alimentation du lecteur. Maintenez le déclencheur enfoncé pendant au moins 6 secondes jusqu'à entendre un double signal sonore (bip). Les voyants du lecteur clignotent de différentes couleurs.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM475V, AID360,DM503,DM7500,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,DM8000Base,MX-1000,MX-1500,DM9500