Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Pour quels modes du déclencheur les Configurations de lecture sont-elles valides ?

Les configurations de lecture peuvent être utilisées dans les modes Unique, Automatique, Salve et Continu du déclencheur. La prochaine configuration de lecture devient active après l'Intervalle défini (spécifié dans le volet Paramètres d'éclairage et d'imageur). Pour tous les autres modes du déclencheur, si plusieurs configurations sont définies, seule la configuration active actuellement sélectionnée (indiquée dans la barre d'état) est utilisée. Comme il n'y a pas d'intervalle pour le mode de déclenchement Unique, un paramètre de lecture se rendra au suivant dès la fin de l'acquisition précédente.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503