Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que l'option voyant LED personnalisé ?

L'option voyant LED personnalisé permet aux utilisateurs de contrôler le voyant LED de droite du périphérique HPIT en enregistrant des événements sur le voyant LED dans l'outil de configuration. Le processus est similaire à la configuration de sorties.

Événements pouvant être enregistrés :

- Lecture

- Non-lecture

- Échec validation

- Déclenchement répétitif

- Dépassement de capacité mémoire

- Événement utilisateur 1

- Événement utilisateur 2

L'indication hors de plage permet de signaler un objet se trouvant hors d'une plage voulue en activant le voyant LED personnalisé. Cliquez sur la case de l'option Activer l'indication hors de plage, et choisissez les valeurs de distance minimales et maximales de la plage de détection.

Note: DM370, DM470