Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment puis-je utiliser le bouton Test ?

Cliquez sur le bouton Test pour tester votre périphérique avec une configuration sans perturber la production.

Si vous avez sélectionné un type de déclencheur sous le bouton Live externe (tous les modes sauf Présentation ou Automatique du déclencheur), vous pouvez déclencher le lecteur automatiquement en mode Test. Vous pouvez déclencher le lecteur automatiquement en mode Test en utilisant les heures Déclencheur activé et Déclencheur désactivé. Pour simplifier, vous pouvez voir la fréquence de déclenchement calculée.

Vous pouvez soit réduire les temps Déclencheur activé et Déclencheur désactivé pour réduire la durée de cycle et ainsi augmenter la fréquence de déclenchement.

REMARQUE : en fonction de la configuration de lecture, du code à lire et de l'interface de connexion, il peut y a voir des restrictions de vitesse, la désactivation du transfert d'image peut être utile.

Certains cas d'utilisation typiques sont par exemple :

- Déclencheur activé = 20 ms, Déclencheur désactivé = 1 980 ms -> Fréquence = 0,5 Hz (par défaut)
- Déclencheur activé = 20 ms, Déclencheur désactivé = 980 ms -> Fréquence = 1 Hz
- Déclencheur activé = 20 ms, Déclencheur désactivé = 480 ms -> Fréquence = 2 Hz
- Déclencheur activé = 20 ms, Déclencheur désactivé = 180 ms -> Fréquence = 5 Hz
- Déclencheur activé = 20 ms, Déclencheur désactivé = 80 ms -> Fréquence = 10 Hz
- Déclencheur activé = 20 ms, Déclencheur désactivé = 30 ms -> Fréquence = 20 Hz

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503