ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 画像焦点を調整する方法:

[Tune] をクリックすると、読み取りに最適な設定が自動選択されます。これにより、明るさの最適化やコード登録機能のほか、利用可能な場合は焦点位置の最適化機能が開始されます。

[Optimize Focus] をクリックすると、推奨される焦点が設定されます。この機能はリキッドレンズを装着したリーダにのみ対応しています。より詳細な設定を行うには、[Optimize Focus] ボタンの横にあるリンクをクリックします。別の方法として、画像の下の [Focus] スライダをドラッグするか、焦点値を入力します。値は、ジオプトリまたは距離 (ミリメートル) のいずれかの単位で入力します。[+] ボタンと [-] ボタンを使用して値を変更することもできますが、ジオプトリ値は [+] ボタンで減少し、[-] ボタンで増加することに注意してください。距離は、スライダのオレンジの領域 (500 ミリメートル超) には適用できません。そのため、Setup Tool でスライダをその領域に移動すると、距離が自動的に非アクティブ化されます。スライダまたは値をオレンジの領域から移動すると、距離が再びアクティブ化されます。より詳細な設定を行うには、[Advanced Focus Settings] リンクをクリックして [Focus Settings] ペインに移動します。

ライブ表示で調整しながら、[Focus Value] 設定を変更することもできます。

焦点距離は、リーダのフロントカバーからではなく、レンズから測定されることに注意してください。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503