ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 1D シンボルのプロパティ

ショートクワイエットゾーン

ショートクワイエットゾーンにチェックが付いていると、次の 1D シンボルのクワイエットゾーンの検索エリアにゆとりを持たせられます: Code 128、Code 39、Code 93。

ショートコード

ショートコードにチェックを入れると、極端に短く幅広なシンボルのデコード性能が向上します。

コードの向きの変更

DM300X、DM503QL、DM503X の各リーダでは、デフォルトで全方向に設定されています。

DM300L および DM503L モデルでは、コードの向きのデフォルト設定がピケットフェンス (下記参照) になっています。

コードの向き：無効

角度の登録機能で 1D コードの学習が済んでいる場合は、 コードの向きが無効になります。

データフォーマットの 「プロセス管理」 / 「コード品質測定」

これは、[コード品質] ペインの [1-D 品質測定] を有効に (機能キー要) した後で、[標準フォーマット] ペインの [測定] タブで使用可能になります。

スクリプトから測定へのアクセスも可能です。プロセス管理が無効になっている場合は、測定を実行しても -1 と返されます。

「プロセス管理」/「コード品質測定」の結果が「-1」または「NA」

シンボルの印刷状態や画質が著しく劣っている場合は、リファレンスのデコードアルゴリズムを用いたプロセス管理の測定が不可能になるため、「-1」または「NA」とレポートされます。画像のフィルタリング機能などで、印刷品質や画質を向上させてください。

そのため、デコードの際はこの向きにコードを合わせる必要があります。

コードがセンサーに対して垂直になっている場合は、コードの向きをラダー（下記参照）に変更してください。

そのため、デコードの際はこの向きにコードを合わせる必要があります。

コードがピケットフェンスまたはセンサーに対して垂直である場合は、コード配置をピケットフェンスとラダーに変更してください。

ラダーとピケットフェンスに対応しているのはt DM300L および DM503L のみです。

1Dデータ接続

読み取りの一部を統合・拡張することで、読み取り効率を高めるのがデータ接続(Data Stitching)です。機能キー[1DDataStitching]をインストールしていることが使用条件となります。

使用タイプ

拡張方法では、読み取りが難しいバーコードをデコードすることができますが、標準方法よりも時間がかかります。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM300,DM260,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503