ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# データ妥当性の合格イベント作成方法:

データ妥当性検査がオンになっていると、コードが読み取られ、かつ妥当性検査に合格した場合に、読み取りイベントが送信されます。読み取り有効/読み取り無効のそれぞれのイベントが 2 つの出力に割り当てられている場合には、次のように経過します:

1. 読み取り成功、妥当性検査合格: 読み取り出力

2. 読み取り成功、妥当性検査不合格: 出力なし

3. 読み取り失敗: 読み取り失敗出力

もしくは、出力に[検査エラー]イベントを割り当てることも可能です。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503