ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [使われた通信チャンネル]ドロップダウンで選択できること:

USBでの通信方法を設定することができます。使用している機器によって、次のオプションが使用可能です。

- USB-COMのみ: シリアルポートでデバイスとやり取りする場合に選択します。

- USB-HIDのみ: デバイスをUSBキーボードのように扱うことができるオプションです。

- USB-COM + USB-HID: 両方のモードを組み合わせたオプションです。

注意: USB-COMのみを選んだ場合、HIDの機能がなくても「HIDデバイス」にリストアップされることがあります。
Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,DM8000Base