ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# DataMan 8000 ベースステーションベースステーションへの USB 接続をリセットする方法:

ベースステーションと PC 間の USB 接続の確立、または維持が困難な場合は、以下の手順に従って USB 接続をリセットします。

1. USB ケーブルと電源コードをベースステーションから外します。

2. USB ケーブルと電源コードをベースステーションに再接続します。

3. ベースステーションにリーダを置きます。

4. リーダをベースステーションから外し、USB-COM/RS_232設定コードをスキャンします。

Note: default,DM475V,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,DM8000Base