ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# USB 接続に使用するポート:

USB ポートによってリーダまたはベースステーションを接続する場合は、『設定コード』の USB-COM/RS-232設定コードを確実にスキャンします。次に、[更新] をクリックして、リーダに接続していると識別されたポートを選択します。

注: [更新]のクリックによって、クエリ文字列がすべての COM ポートとEthernetネットワークのサブネットへ送信されます。クエリに応答するため、DataMan 7550 および DataMan 8000 ワイヤレスリーダはウェイクアップしている必要があります。トリガを引くと、リーダをウェイクアップさせることができます。

Note: default,DMAE50,DM050,DM070,DM150,DM475V,DM7500,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,DM8000Base