ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# USB ドライバ互換モードの使用方法:

デフォルトではベースステーションは USB ドライバを採用しており、静電放電 (ESD) 発生時にリーダの回復をサポートします。厳密に USB の仕様との適合性を図りたい場合や、DataMan ベースステーションと Cognex SensorView 製品を併用する場合には、[USB ドライバ互換モード]を使用してください。

[USB ドライバ互換モード]を変更すると、"変更内容を有効にするには、再起動が必要です。今すぐ再起動しますか？" というメッセージが現れます。その際、「はい」をクリックしてください。「いいえ」をクリックすると、変更が実行されません。システム → 設定の保存を選んでから、リーダを再起動してください。

Note: DM8000Base