ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 読み取り無効画像の期間について:

読み取り無効画像の期間とは、読み取り無効画像がバッファされる割合を指します。値が 1 に設定されている場合は、すべての読み取り無効画像がバッファされます。値に整数 N（N は 1 以上であること）を設定すると、N番目の画像ごとにバッファされます。

読み取り無効画像期間で 1 以上の値を設定すれば、バッファされる読み取り無効画像の数を減らせるようになります。

[バッファする結果の種類] が [読み取り] に設定されている場合は、読み取った画像をバッファする時にシングルトリガに関連付けられたすべての画像は読み取り済みとしてマークされるため、前回取得した読み取り無効画像もバッファされる可能性があります。そのため、読み取り無効画像期間は画像のバッファにも影響を与えます。読み取り無効画像期間を設定することで、バッファする画像の数を減らすことができます。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503