ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# トリガの種類:

トリガは外部からリーダに送られる信号か、リーダに内蔵されたタイミング機構によってデコードを試行します。

リーダが外部トリガに反応するように設定されていると、次の項目のうちいずれかでデコードの試行が実行されます:

- リーダが USB 、シリアル、ネットワークのいずれかで接続されている時に、 DataMan コントロールコマンド(DMCC) トリガを送信する

- 入出力ケーブルのトリガ配線からデジタル入力信号を受信する

- Setup Tool のトリガボタンをクリックする

- Setup Tool で焦点を合わせている時に、キーボードの Ctrl+T キーを押す

外部操作の内容に合わせ、リーダには以下のトリガタイプを自由に設定できます:

- シングル リーダがトリガを検知すると、 画像を1枚視取得してその画像に含まれるシンボルのデコードを試行します。このトリガモードはタイムアウト設定に対応しています。

- マニュアル トリガ信号を受信している間はずっと画像を取得します。シンボルを検知してデコードを行うか、トリガ信号が消えると停止します。このトリガモードはタイムアウト設定に対応していません。

- バースト一定数の画像を取得し、そのグループ内で検知した最初のシンボルをデコードします。バーストで取得する画像数と画像を取得する間隔が設定できます。このトリガモードはタイムアウト設定に対応しています。タイムアウトはバースト全体ではなく、バーストの中でそれぞれの画像に費やす時間の合計を意味します。

- 連続 トリガ信号を受信している間はずっと画像を取得します。リーダは特定の間隔で画像の取得を続け、目的の画像に含まれるシンボルをスキャンしていきます。シンボルがデコードされると、リーダはトリガ信号の受信を停止します。シンボルが1つもデコードされなければ、トリガ信号の受信が継続している限り画像の取得を続けます。トリガ信号が終了した時点でシンボルのスキャンもデコードも行われなかった場合、リーダの結果は「読み取り無効」となります。

  リーダが複数のシンボルをスキャンするよう設定してあると、最初のシンボルをスキャンおよびデコードした後も画像の取得が継続します。また、指定数のシンボルが検知されるまで、あるいはトリガ信号が停止するまでスキャンを続けます。トリガ信号が終了した時点でシンボルの検知とデコードが指定数に達しなかった場合、リーダの結果は「読み取り無効」となります。

  画像の取得間隔は設定可能です。また、リーダがトリガを受信した後に画像の取得を開始するまで、何ミリ秒待機 (遅延) するかを設定することもできます。連続トリガモードでは、トリガの間隔によって間接的にタイムアウトが決まります。

その他のトリガタイプは外部操作によるものではなく、設定後はただちに画像の取得を開始します:

- 自動読み取り ではシンボルのスキャンが続行され、シンボルを見つけるたびにデコードが行われます。

  自動読み取りモードのパラメータのいくつかでは、リーダが同じコードを繰り返し読み取るかどうか、また次のシンボルをスキャンするまでのリーダの待機時間についてなどの内容を設定することができます。[システム設定] ペインと [デコード設定] オプションを使用し、自動読み取りでのトリガ動作を設定します。

  自動読み取りモードでは [自動露光] を使用し、対象画像に対して適当な明るさを取得するように最適な露光設定をリーダが設定します。しかし、リーダはこの設定に従った画像を使用するため、デコードするシンボルを含んだ画像を見落としてしまうことがあります。[マニュアル露光] 設定に切り替えると、カメラの露光設定を細かく指定できます。

  特定の画像のデコードを試行する際、その間に取得した後続の画像はすべて消去されてしまいますのでご注意ください。

  このトリガモードはタイムアウト設定に対応していません。

- セルフトリガでは、自動読み取りのようにリーダがシンボルのスキャンを続行し、シンボルを見つけるたびにデコードが行われます。自動読み取りモードと異なる点は、画像の 1 つ 1 つでデコードを試行することと、リーダが対象に対して適当な明るさを設定する[自動露光] 設定が無効になることです。

  セルフトリガモードのパラメータのいくつかでは、リーダが同じコードを繰り返し読み取るかどうか、次のコードをスキャンするまでの待機時間などの内容を設定することができます。[システム設定] ペインと [デコード設定] オプションを使用し、セルフトリガモードでのトリガ動作を設定します。セルフトリガモードでは、トリガの間隔によって間接的にタイムアウトが決まります。

Note: DM050,DM060,DM070