ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 複数の照明設定が有効時の、リーダによる検証方法:

デバイスは最初に設定されている照明設定で検証を開始し、全体的に合格ラインにあるものを確認するまでそのまま継続します。どの照明設定も合格ラインに至らない場合は、全体のグレードで最も良い設定の画像やグラフィックスをユーザに返します。合格のグレードは AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 および ISO 15415 に合せた最小合格グレードパラメータで調節できます。AS9132 品質測定の場合は、合格/不合格のみのシンボルグレードが既に生成されています。

Note: DM8600