ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# MX-1000/MX-1500 電源管理設定の変更方法:

[非アクティブタイムアウト] 設定を用いて、電源に関するタイムアウト設定をすることができます。[電源オフモードを無効にする] がチェックされていない場合、デバイスは [電源オフモードに入るまでの時間(秒)] で設定された時間の経過後、自動的に電源がオフになります。

設定はスライダをずらす方法、テキストボックスに値を入力する方法があります。

注意: デバイスは、3つのボタン (左トリガ、右トリガ、グリップボタン) のいずれかが押されていると、自動的に電源オフモードからオンになります。

Note: MX-1000,MX-1500